Laboratorio de DSP y FPGA

Trabajo Práctico N° 2

Grupo 2

KAMMANN, Lucas Agustín

FARALL, Facundo David

DAVIDOV, Gonzalo Joaquín

TROZZO, Nicolás Rafael

# Ejercicio 1

Item b

Utilizando la herramienta FilterDesigner de Matlab se diseña un filtro FIR pasa banda de orden 20 que cumpla la siguiente plantilla para una frecuencia de muestreo fs=48kHz y se obtienen los correspondientes coeficientes.Graphical user interface, diagram

Description automatically generated with medium confidence

Al implementar el filtro en el DSP se obtuvo la siguiente respuesta en frecuencia:Graphical user interface

Description automatically generated

En donde como se puede ver la amplitud de la banda de paso está por debajo de los 0dB debido a alguna atenuación presente en el circuito. Para solucionar esto y poder ver los resultados con mayor claridad se multiplica por un factor de compensación de 2,2 para que la banda de paso esté por encima de los 0dB.A picture containing diagram

Description automatically generated

Finalmente, con el filtro ya diseñado y compensado, se procede a medir el tiempo de procesamiento de la interrupción resultando en tint=324.39ns.A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence


Item c

Se busca diseñar un filtro FIR del tipo sinc inverso pasa altos del mayor orden posible teniendo en cuenta la frecuencia de muestreo y la cantidad de memoria a utilizar.

Se usa una fs = 48kHz. Sabiendo que con el clock a 86MHz, y que las instrucciones que corren en la rutina de interrupción son:Text

Description automatically generated

Se obtuvo que el orden máximo implementable en la DSP es 1786 utilizando el 100% del duty cycle, teniendo en cuenta cuántos ciclos de máquina toma cada instrucción. Se decidió dejar un margen y realizar un filtro de orden 1720 que utiliza el 96%.



Orden máximo debido a fs.

Graphical user interface, diagram

Description automatically generated with medium confidence

Duty cycle con filtro de orden 1720.

Teniendo en cuenta el mapa de memoria a continuación, y sabiendo que los coeficientes en el programa actual comienzan a cargarse desde la posición Y:0, se tiene espacio de memoria interna (con la cual es posible el parallel move) hasta Y:$00FFFF, es decir aproximadamente 65.500 palabras de 24 bits de los cuales solo utilizaremos 1720 espacios en la memoria Y, y luego la misma cantidad de memoria utilizada para los valores n-i (i=0,…,1719) que utiliza el filtro en el espacio de memoria X.

Table

Description automatically generated

Con estos valores en mente se diseñó nuevamente utilizando FDATool en MatLab el siguiente filtro:

A picture containing text, screenshot, indoor

Description automatically generated

A continuación, se puede observar el funcionamiento y la respuesta en frecuencia del mismo al implementarlo en la DSP. A picture containing text, computer

Description automatically generated

# Ejercicio 2

El objetivo de este ejercicio es desarrollar el código fuente para ejecutar un sistema reverberador como se ilustra en la **Ilustración 1: Esquema reverberador**, es decir, dada una señal de audio de entrada, el sistema le agrega un efecto de reverberación, simulando la respuesta de una habitación por los reflexiones y ecos producidos en la misma.




Ilustración : Esquema reverberador

El sistema propuesto por el esquema en bloques busca simular la reverberación. Para esto, la señal de salida siempre tiene una componente de la **señal directa**, y además las señales que son **reflexiones**. El bloque de retardo temporal busca modelar el tiempo que se tarda la señal en el espacio modelado para reflejar, y los coeficientes modelan la proporción de amplitud reflejada.

Para el diseño del algoritmo, se definió una señal auxiliar

Ecuación 1: Señal auxiliar **W(n)**

De esta forma, la ecuación completa del esquema será

Ecuación 2: Cálculo de la salida del reverberador

El bloque de retardo temporal de la señal W(n) es implementado con un buffer en memoria, almacenando las muestras [W(n-1), …, W(n-N)]. El buffer es configurado como un buffer circular al cual se accede por un registro R que siempre apunta al final del mismo, es decir, a la muestra más antigua. En el siguiente esquema se ilustra la tabla de memoria que corresponde al buffer para implementar el bloque de retardo temporal, en el diagrama **izquierdo** se representa el estado inicial para el ciclo en un instante “n”. El diagrama **derecho** representa el estado final para el ciclo en un instante “n”. Para configurar este modo se cargó el registro modificador M.

|  |  |
| --- | --- |
| **R0 🡺** | **W(n-N)** |
|  | **W(n-N+1)** |
|  | **…** |
|  | **W(n-2)** |
|  | **W(n-1)** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **W(n)** |
| **R0 🡺** | **W(n-N+1)** |
|  | **…** |
|  | **W(n-2)** |
|  | **W(n-1)** |

Para un instante , en primer lugar, se toma la muestra del buffer y se calcula la salida , con la **Ecuación 2: Cálculo de la salida del reverberador**. Luego, se computa el valor de mediante la **Ecuación 2: Señal auxiliar W(n)** para ser guardado en el buffer, valor que será utilizado N muestras más adelante.

En la **Ilustración 2: Subrutina reverb implementada** se muestra el código fuente desarrollado para implementar la subrutina **reverb**, que permite tomar una muestra de entrada y calcular la muestra de salida.




Ilustración : Subrutina **reverb** implementada

Es de interés mencionar que fue necesario agregar instrucciones NOP para evitar problemas de dependencias entre instrucciones dentro del pipeline a la hora de leer y cargar el contenido de los acumuladores. Además, en el código de inicialización (previo a la llamada de la subrutina), se configuraron los registros para utilizar **4096 taps**, **E1=0.7** y **E2=0.4**.

En la **Ilustración 3: Respuesta del reverberador** se observa la respuesta del reverberador medida a partir de una entrada periódica configurada como un tren de pulsos de muy baja frecuencia y un ciclo de trabajo muy bajo, simulando así un tren de deltas. Es importante notar que a medida que pasa el tiempo la amplitud va decayendo, logrando el conocido perfil de retardos de la reverberación

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

Ilustración : Respuesta del **reverberador**